**Comunicação feita com o Google, capturado com o wireshark**

Nome: Guilherme Utiama

ip: 172.217.28.4

filtro utilizado: ip.addr==172.217.28.4 && tcp && ssl

Estabelecimento da conexão:

Acontece no:

No. 305 onde o cliente envia a info “Client Hello”

No. 311 Server Hello e envia a chave para o cliente(chave privado e publico, onde o servidor tem a chave privada e o usuario recebe a chave publica).

No. 313 Cliente recebe a chave criptografada e estabelecem a conexão.

Transferência confiável:

Acontece no: Acontece em todos os acks e seq que nao sao pacotes perdidos;

Finalização:

Acontece no: ???

Pacotes:

Acontece no:

Perdidos: 2-> No.[687,635]

Duplicados: 3 -> No.[651, 700, 938].